<?xml version="1.0"?>
<opnsense>
  <trigger_initial_wizard/>
  <theme>opnsense</theme>
  <sysctl/>
  <system>
    <optimization>normal</optimization>
    <hostname>OPNsense</hostname>
    <domain>localdomain</domain>
    <dnsallowoverride>1</dnsallowoverride>
    <dnsallowoverride_exclude/>
    <group>
      <name>admins</name>
      <description><![CDATA[System Administrators]]></description>
      <scope>system</scope>
      <gid>1999</gid>
      <member>0</member>
      <priv>page-all</priv>
    </group>
    <user>
      <name>root</name>
      <descr><![CDATA[System Administrator]]></descr>
      <scope>system</scope>
      <groupname>admins</groupname>
      <password>$2y$10$YRVoF4SgskIsrXOvOQjGieB9XqHPRra9R7d80B3BZdbY/j21TwBfS</password>
      <uid>0</uid>
    </user>
    <timezone>Etc/UTC</timezone>
    <timeservers>0.opnsense.pool.ntp.org 1.opnsense.pool.ntp.org 2.opnsense.pool.ntp.org 3.opnsense.pool.ntp.org</timeservers>
    <webgui>
      <protocol>https</protocol>
    </webgui>
    <disablenatreflection>yes</disablenatreflection>
    <usevirtualterminal>1</usevirtualterminal>
    <disableconsolemenu/>
    <disablevlanhwfilter>1</disablevlanhwfilter>
    <disablechecksumoffloading>1</disablechecksumoffloading>
    <disablesegmentationoffloading>1</disablesegmentationoffloading>
    <disablelargereceiveoffloading>1</disablelargereceiveoffloading>
    <ipv6allow>1</ipv6allow>
    <powerd_ac_mode>hadp</powerd_ac_mode>
    <powerd_battery_mode>hadp</powerd_battery_mode>
    <powerd_normal_mode>hadp</powerd_normal_mode>
    <bogons>
      <interval>monthly</interval>
    </bogons>
    <pf_share_forward>1</pf_share_forward>
    <lb_use_sticky>1</lb_use_sticky>
    <ssh>
      <group>admins</group>
    </ssh>
    <rrdbackup>-1</rrdbackup>
    <netflowbackup>-1</netflowbackup>
  </system>
  <interfaces>
    <wan>
      <enable>1</enable>
      <if>mismatch1</if>
      <mtu/>
      <ipaddr>dhcp</ipaddr>
      <ipaddrv6>dhcp6</ipaddrv6>
      <subnet/>
      <gateway/>
      <blockpriv>1</blockpriv>
      <blockbogons>1</blockbogons>
      <dhcphostname/>
      <media/>
      <mediaopt/>
      <dhcp6-ia-pd-len>0</dhcp6-ia-pd-len>
    </wan>
    <lan>
      <enable>1</enable>
      <if>mismatch0</if>
      <ipaddr>192.168.1.1</ipaddr>
      <subnet>24</subnet>
      <ipaddrv6>track6</ipaddrv6>
      <subnetv6>64</subnetv6>
      <media/>
      <mediaopt/>
      <track6-interface>wan</track6-interface>
      <track6-prefix-id>0</track6-prefix-id>
    </lan>
  </interfaces>
  <dnsmasq>
      <enable>1</enable>
      <port>0</port>
      <interface>lan</interface>
      <dhcp_ranges>
          <interface>lan</interface>
          <start_addr>192.168.1.100</start_addr>
          <end_addr>192.168.1.199</end_addr>
      </dhcp_ranges>
  </dnsmasq>
  <unbound>
    <enable>1</enable>
  </unbound>
  <snmpd>
    <syslocation/>
    <syscontact/>
    <rocommunity>public</rocommunity>
  </snmpd>
  <nat>
    <outbound>
      <mode>automatic</mode>
    </outbound>
  </nat>
  <filter>
    <rule>
      <type>pass</type>
      <ipprotocol>inet</ipprotocol>
      <descr><![CDATA[Default allow LAN to any rule]]></descr>
      <interface>lan</interface>
      <source>
        <network>lan</network>
      </source>
      <destination>
        <any/>
      </destination>
    </rule>
    <rule>
      <type>pass</type>
      <ipprotocol>inet6</ipprotocol>
      <descr><![CDATA[Default allow LAN IPv6 to any rule]]></descr>
      <interface>lan</interface>
      <source>
        <network>lan</network>
      </source>
      <destination>
        <any/>
      </destination>
    </rule>
  </filter>
  <rrd>
    <enable/>
  </rrd>
  <ntpd>
    <prefer>0.opnsense.pool.ntp.org</prefer>
  </ntpd>
</opnsense>
